| **کد: رنگ: طول تسمه: عرض تسمه: جنس تسمه: تناژ :**  |
| --- |
| رديف | موارد بررسی شده | **/ /** | **/ /** | **/ /** | **/ /** | **/ /** | **/ /** |
| بلي | خير | بلي | خير | بلي | خير | بلي | خير | بلي | خير | بلي | خير |
| **1** | **سالم بودن دوخت چشمی ها**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **عدم پارگی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **عدم پوسیدگی و نازک شدگی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **عدم سوختگی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **بازدید اول** | **توضیحات:** | **نام و امضای سرپرست HSE:** | **نام وامضای راننده جرثقیل:** | **ناظرHSE مشاور کارفرما:** |
|  |  |  |
| **بازدید دوم** | **توضیحات:** | **نام و امضای سرپرست HSE:** | **نام وامضای راننده جرثقیل:** | **ناظرHSE مشاور کارفرما:** |
|  |  |  |
| **بازدید سوم** | **توضیحات:** | **نام و امضای سرپرست HSE:** | **نام وامضای راننده جرثقیل:** | **ناظرHSE مشاور کارفرما:** |
|  |  |  |
| **بازدید چهارم** | **توضیحات:** | **نام و امضای سرپرست HSE:** | **نام وامضای راننده جرثقیل:** | **ناظرHSE مشاور کارفرما:** |
|  |  |  |
| **بازدید پنجم** | **توضیحات:** | **نام و امضای سرپرست HSE:** | **نام وامضای راننده جرثقیل:** | **ناظرHSE مشاور کارفرما:** |
|  |  |  |
| **بازدید ششم** | **توضیحات:** | **نام و امضای سرپرست HSE:** | **نام وامضای راننده جرثقیل:** | **ناظرHSE مشاور کارفرما:** |
|  |  |  |